Versionen • Installation • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Telefonsteuerung • Optionen
Standard-Installation • Netzwerkinstallation • Gemeinsame Adressdaten • Setup Generieren
Up >> | ### Standard-Installation | Page Index
Arbeitsverzeichnis

Standard-Installation
Ablauf: Entpacken Sie das Setup-ZIP-Archiv und starten Sie anschließend die setup.exe. Folgen Sie der Dialogführung. Hinweise: Das Setup erstellt nur die notwendigsten Registry-Einträge für die Deinstallation sowie für die Komponenten ActiveX und TAPI-Connector. Die Registry-Einträge sind für die meisten Installationen nicht erforderlich. In diesem Fall könnten Sie die Software auch manuell installieren. Die Konfigurationsdaten werden nicht in der Registry gespeichert, sondern im Arbeitsverzeichnis.
Manuelle Installation
In einigen Fällen kann eine manuelle Installation vorteilhaft sein. Folgende Schritte sind auszuführen: Entpacken Sie das Setup-ZIP-Archiv. Für die Installation benötigen Sie nur zwei Ordner: bin: Dieser Ordner enthält das Programmverzeichnis. workingDir: Dieser Ordner enthält das Arbeitsverzeichnis. Kopieren Sie den Ordner "bin" nach "C:\Programme\" und benennen Sie diesen anschließend um in "xtelsio_CTI_Client". Kopieren Sie den Ordner "workingDir" nach "Eigene Dateien" und benennen Sie diesen anschließend um in "xtelsio_CTI_Client_Data". Erstellen Sie eine Programmverknüpfung auf dem Desktop: Ziehen Sie die xtelsio.exe aus "C:\Programme\xtelsio_CTI_Client" mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenu den Eintrag [Verknüpfung hier erstellen]. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erstellte Programmverknüpfung und tragen Sie unter "Ausführen in" den Pfad zu Ihrem Arbeitsverzeichnis ein (siehe 3.). Das war's.