Versionen • Installation • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Telefonsteuerung • Optionen
TAPI-Umgebung • Kurzwahltasten / Monitorleiste (Kurzwahlleiste) • Least Cost Routing (LCR) / Gebührenanzeige • TAPI-Monitor
<< Up >> | ### Kurzwahltasten / Monitorleiste (Kurzwahlleiste) | Page Index
Kurzwahltaste - Einstellungen • Telefonstatus-LEDs

Der CTI Client bietet in der Hauptansicht 16 Kurzwahltasten. Die Anzahl dieser Kurzwahltasten kann nicht geändert werden. Zum Bearbeiten einer Kurzwahltaste müssen Sie nur auf eine leere Taste klicken oder Sie verwenden das Kontextmenu [rechter Mausklick > Bearbeiten]. Dialog <Kurzwahltaste - Einstellungen>
Kontextmenu der Kurzwahltasten
Das Kontextmenu einer Kurzwahltaste erscheint beim Anklicken mit der rechten Maustaste. Rufumleitung einschalten => 12345: Dieser Menupunkt ist nur dann freigeschaltet, wenn ihr TAPI-Gerät das Setzen von Rufumleitungen unterstützt. TAPI-Gerät verknüpfen (Zustands-LED): Siehe Monitorleiste...
Funktion
Wählen: Ein Klick auf die Kurzwahltaste wählt die hinterlegte Rufnummer. Rückfrage: Wenn Sie bereits in einem Gespräch sind, wird mit Klick auf eine Kurzwahltaste eine Rückfrage zur hinterlegten Rufnummer ausgeführt.
Monitorleiste (Kurzwahlleiste)
Wenn Sie mehr als 16 Kurzwahltasten oder permanent sichtbare Kurzwahltasten benötigen, dann können Sie dafür die Monitorleiste einsetzen: [Ansicht > Monitorleiste] Weitere Hinweise...