TAPI-Umgebung • Kurzwahltasten / Monitorleiste (Kurzwahlleiste) • Least Cost Routing (LCR) / Gebührenanzeige • TAPI-Monitor
Integrierte TAPI Treiber • TAPI-Geräte und Treiber • Netzwerk TAPI
<< Up >> | ### TAPI-Geräte und Treiber | Page Index
getestete TAPI-Geräte

TAPI-Gerät | TAPI-Konfiguration / TAPI-Treiber
Siemens Gigaset Produktfamilie | Hinweis zur TAPI-Konfiguration des Gigaset SX353isdn: Starten Sie Ihre Siemens Talk&Surf Anwendung. Wählen Sie dann [Konfiguration > System-Einstellungen] Unter [Geräte-Zuordnung] ist die Option [Verknüpfung Telefon mit PC] zu aktivieren. Wählen Sie einen internen Teilnehmer aus der Liste. Starten Sie den xtelsio CTI Client. Unter [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen > lokale TAPI-Geräte] ist "Line 0 on HUB Device" auszuwählen. Erkennung von eingehenden Anrufen: Der TAPI Treiber meldet leider keine Rufnummern zu eingehenden Anrufen. Falls Sie eine ISDN-Karte im Rechner haben, können Sie die Option "ISDN-Karte für Anrufmonitor nutzen" aktivieren. Eingehende Anrufe werden dann über die CAPI-Schnittstelle erkannt. Die Option finden Sie unter: [Optionen > TAPI-Geräte...] Weitere Seiten zum Siemens Gigaset SX353isdn: Sehr umfangreiche Seite mit Tipps und Tricks zur Siemens Gigaset Produktfamilie: http://sg.xinfo.net/#TAPI
Ascotel Office 30 | Einstiegseite zum Download des TAPI-Treibers Direkter Download-Link
Europa 30i | Download TAPI-Treiber