Integrierte TAPI Treiber • TAPI-Geräte und Treiber • Netzwerk TAPI
xtelsio CTI Server • Asterisk • ISDN-Karte und Headset • Skype-Anbindung • Idefisk BIZ • snom Telefone
Up >> | ### xtelsio CTI Server | Page Index

Wenn Sie im xtelsio CTI Client auf die TAPI-Geräte eines anderen Rechners zugreifen wollen, dann können Sie dazu den xtelsio CTI Server verwenden. Folgende Szenarien werden in Ihrem lokalen Netzwerk unterstützt: Zugriff auf den 3rd-Party-TAPI-Treiber Ihrer Telefonanlage über einen Server. Zugriff auf den TAPI-Treiber eines anderen Clients. Zugriff auf die TAPI-Treiber mehrerer anderer Clients. Der xtelsio CTI Server ist auf dem "Server" bzw. den "anderen Clients" zu installieren und zu konfigurieren. Wenn die Konfiguration der Client-Zugriffsberechtigungen im Server vorgenommen wurde, sollten Sie jetzt in der Lage sein, ein TAPI-Gerät zu verbinden über: [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen > xtelsio CTI Server Hinzufügen...]. Verwirrung: Beachten Sie, dass in den Szenarien 2 und 3 die "anderen Clients" selbst zum Server werden!