Versionen • Installation • Programmfunktionen • Ordner / Datenanbindung • Telefonsteuerung • Optionen
Anpassen • Audio • TAPI-Geräte • Telefonie • Journal • Lizenz • LCR/Gebühren • Interworking • History • Outlook • Word-Dokumentvorlagen • Terminal Server • Notizen
<< Up >> | ### TAPI-Geräte | Page Index
Wähleinstellungen

Konfigurationsdialog: [Optionen > TAPI-Geräte]
Lokales Profil
Die im Dialog vorgenommenen Einstellungen werden unter einem Lokalen Profil abgespeichert. Das Lokale Profil bezieht sich immer auf den Namen Ihres Computers (siehe Desktop > Arbeitsplatz > rechte Maustaste > Eigenschaften > Netzwerkidentifikation).
Diese Geräte steuern/ überwachen
Fügen Sie hier alle TAPI-Geräte hinzu, die Sie mit steuern/überwachen wollen. Mit den Tasten Auf/Ab legen Sie die Reihenfolge der TAPI-Geräte im Hauptfenster fest.
Geräte-Eigenschaften
"Bitte Hörer abnehmen"-Dialog anzeigen: Es wird ein entsprechender Dialog eingeblendet, bevor ein Wählbefehl an das Gerät gesendet wird. Sobald Sie den Hörer abnehmen wird der Dialog automatisch geschlossen und die Rufnummer gewählt. Diese Option sollte immer dann aktiviert werden, wenn der Treiber kein Freisprechmodus bei aufgelegtem Hörer aktivieren kann (z.B. bei analogen Telefonen). Rufsignalisierung über Soundkarte: Wenn Sie über die Soundkarte telefonieren (z.B. in Verbindung mit einer ISDN-Karte), sollten Sie diese Option aktivieren. Modem: Setzen Sie diese Option, falls es sich um ein Analogmodem handelt. ISDN-Karte für Anrufmonitor nutzen: Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe über die ISDN-Karte erkannt und im CTI Client angezeigt. Diese Variante können Sie in Verbindung mit TAPI-Geräten verwenden, die nur gehende Verbindungen beherrschen (z.B. einige Modems). Tasten: Wähleinstellungen: Angabe der Ortsvorwahl, Rufnummernformate und einiges mehr. Treiber-Konfiguration: Es wird der Konfigurations-Dialog des jeweiligen Treibers angezeigt. Rufnummern: Wählen Sie hier die Rufnummer aus, die Sie steuern/überwachen möchten. Diese erscheint dann unterhalb des Telefons in der Hauptansicht. Hinweis: Diese Taste ist bei TAPI-Treibern gesperrt, die nur eine Rufnummer anbieten.