Interworking-Search (IWS) • Telefonbuch-CDs • ActiveX-Control • SMS und Fax • OCR-Wahl • Wählen per URL
Up | ### Hinweise zur Installation der Komponente k2phsu32.dll | Page Index

Die Komponente <k2phsu32.dll> dient der Übertragung von Datensätzen aus den Telefon-CDs von klickTel und D-Info zum xtelsio CTI Client. Installation Die Komponente <k2phsu32.dll> muss ins Programmverzeichnis der installierten Telefon-CD kopiert werden. Das Kopieren der Komponente übernimmt der Client automatisch, sobald Sie im Interworking-Dialog z.B. die Steuersequenz für klickInvers aktivieren. [Optionen > Interworking > Start/Steuerung anderer Anwendungen] Für die ‚normalen’ D-Info- und klickTel-CD (ohne Rückwärtssuche), ist die Komponente <k2phsu32.dll> manuell ins Programmverzeichnis der installierten Telefon-CD zu kopieren. Die <k2phsu32.dll> finden Sie im xtelsio CTI Client Programmverzeichnis. Aktivierung der Komponente am Beispiel von klickInvers Öffnen Sie in klickInvers: [Datei > Einstellungen > Datenaustausch > Datenübergabe]. Aktivieren Sie im rechten Fenster den Eintrag [xtelsio CTI Client] und schließen Sie den Dialog mit OK. Jetzt müssen Sie noch klickInvers schließen und neu starten, damit die geänderten Einstellungen übernommen werden. Wenn Sie jetzt einen Datensatz in klickInvers selektieren und auf [Übergeben] klicken, sollte im erscheinenden Menu [xtelsio CTI Client] zur Auswahl stehen.