Integrierte TAPI Treiber • TAPI-Geräte und Treiber • Netzwerk TAPI
xtelsio CTI Server • Asterisk • ISDN-Karte und Headset • Skype-Anbindung • Idefisk BIZ • snom Telefone
<< Up >> | ### Idefisk BIZ | Page Index

xtelsio CTI Client im Einsatz mit Idefisk BIZ
Idefisk ist ein IAX-Softphone für Asterisk. Der xtelsio CTI Client beinhaltet einen Connector für die Business-Version von Idefisk. Sie können somit über den xtelsio CTI Client Anrufe starten, annehmen und auflegen.
Idefisk im CTI Client einbinden
Wählen Sie unter [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen > VoIP] die "IdefiskBIZ Lines" aus. Vorerst gibt es noch kein Treiber-Konfigurationsdialog. Alle notwendigen Einstellungen sind direkt in Idefisk vorzunehmen.
Idefisk Konfiguration in Kombination mit xtelsio CTI Client
Wenn Sie Idefisk vor dem xtelsio CTI Client starten, dann sind folgende Optionen zu deaktivieren: [General Options > Automatic popup on incoming calls] [General Options > Popup menu on incomming calls]
Hinweise
Wenn Sie den xtelsio CTI Client vor Idefisk starten, wird Idefisk im Hintergrund automatisch gestartet. Die Oberfläche bleibt dann unsichtbar, auch wenn Sie Idefisk anschließend manuell starten. Beim Beenden des xtelsio CTI Client läuft die Idefisk-Instanz ggf. noch weiter. Die Idefisk-Prozess ist dann bei Bedarf über den Tast-Manager beenden.