Integrierte TAPI Treiber • TAPI-Geräte und Treiber • Netzwerk TAPI
xtelsio CTI Server • Asterisk • ISDN-Karte und Headset • Skype-Anbindung • Idefisk BIZ • snom Telefone
<< Up | ### snom Telefone | Page Index

xtelsio CTI Client im Einsatz mit snom Telefonen
Die Firma "snom TECHNOLOGY AG" bietet eine Reihe von komfortablen VoIP Telefonen an - zum Beispiel das snom 360. Informationen zu den Telefonen finden Sie unter: www.snom.com Der xtelsio CTI Client enthält einen speziellen Connector für snom Telefone der eingehende Anrufe signalisiert und mit dem Sie wählen und Rufe annehmen können.
Auswahl und Konfiguration des snom Connectors im CTI Client
Wählen Sie unter [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen > VoIP] die "snom Line 1" aus. Anschließend ist der Connector unter [Treiber-Konfiguration...] zu konfigurieren. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Firewall-Konfiguration (siehe Hilfe zu "Actions URL").