Verbindung • Eigenschaften
Up | ### Erweiterte TAPI Funktionen - Beschreibung | Page Index

Teilnehmer in den Beispielen: A: Anrufer B: Ihr Telefon C: Rückfrage-Teilnehmer Rückfrage:
Zustand | Aktion | Ergebnis
A ruft B | B antwortet | B ist verbunden mit A
B ist verbunden mit A | B Rückfrage zu C | A wird in einen dynamisch erzeugten Konferenzraum umgeleitet (geparkt). Verbindungsaufbau B zu C (A zuerst gerufen, falls es kein snom Telefon ist.)
B ruft C | C antwortet | B ist verbunden mit C
Übergeben (2-Parteien-Konferenz):
Zustand | Aktion | Ergebnis
B ist verbunden mit C B hält A | B Übergeben | C wird in den Konferenzraum umgeleitet, in dem bereits A wartet. B geht in Ruhe
Übergeben (redirect held call):
Zustand | Aktion | Ergebnis
B ist verbunden mit C B hält A | B Übergeben | C legt auf. A wird aus dem Konferenzraum nach C umgekoppelt. A ruft C C muss den Anruf annehmen. C ist verbunden mit A.
Konferenz:
Zustand | Aktion | Ergebnis
B ist verbunden mit C B hält A | B Konferenz | B und C werden in den Konferenzraum umgekoppelt, in dem A bereits wartet.
Rückfrage-Verbidnung beenden:
Zustand | Aktion | Ergebnis
B ist verbunden mit C B hält A | B trennt C | B und C werden getrennt A wird aus dem Konferenzraum zu B umgekoppelt. B muss den Anruf annehmen. (Dies erfolgt automatisch für snom Telefone.) B ist verbunden mit A.
Halten:
Zustand | Aktion | Ergebnis
A ruft B | B antwortet | B ist verbunden mit A
B ist verbunden mit A | B Hold | A wird in einen dynamisch erzeugten Konferenzraum umgeleitet (geparkt). Für B wird ein neuer TAPI-Call simuliert. Call-Sate: Dialtone