Installation • Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte
Verbindung • Eigenschaften
<< Up | ### Eigenschaften | Page Index
Erweiterte TAPI Funktionen - Beschreibung

Konfigurationsdialog: [TAPI-Line Configuration > Asterisk Server > Einstellungen... > TAPI-Funktionen]
Erweiterte TAPI Funktionen unterstützen
Verfügbare erweiterte TAPI-Funktionen: Rückfrage / Übergeben Konferenz Halten Diese Funktionen benötigen den Kontext [tapi-conference-control] für dynamisches Konferenz-Management in <extension.conf>.
[tapi-conference-control] exten => 9000,1,MeetMe(|M1deq) exten => _X,1,MeetMe(${EXTEN}|1) exten => _XX,1,MeetMe(${EXTEN}|1) exten => _XXX,1,MeetMe(${EXTEN}|1)
Kommentare: |
[tapi-conference-control] | Wenn Sie diesen Kontext umbenennen, dann ist der Name auch entsprechend im Konfigurationsdialog anzupassen.
9000 | Über diese virtuelle Rufnummer wird dynamisch ein Konferenzraum erzeugt. Wenn Sie diese Nummer ändern, dann ist die Nummer auch entsprechend im Konfigurationsdialog anzupassen.
_X, _XX, _XXX | Diese Einträge werden benötigt, um Gesprächsverbindungen in eine Konferenz aufzunehmen.
Beispielauszug von extensions.conf:
... ; ###################################################################### ; Extension Contexts [ext] ; ###################################################################### [tapi-conference-control] exten => 9000,1,MeetMe(|M1deq) exten => _X,1,MeetMe(${EXTEN}|1) exten => _XX,1,MeetMe(${EXTEN}|1) exten => _XXX,1,MeetMe(${EXTEN}|1) [ext-zapbarge] exten => 888,1,SetGroup(${CALLERIDNUM}) exten => 888,2,Answer exten => 888,3,Wait(1) exten => 888,4,ZapBarge exten => 888,5,Hangup [ext-meetme] exten => _8X,1,Answer exten => _8X,2,Wait(1) exten => _8X,3,GotoIf($[${CALLERIDNUM} = ${EXTEN:1}]?5:4) exten => _8X,4,MeetMe(${EXTEN}|sM) exten => _8X,5,MeetMe(${EXTEN}|asM) ...
Hinweis: Der Asterisk Manager ist neu zu starten, um die geänderten Einstellungen zu aktivieren!