Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
Installation • Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte
Up >> | ### Installation | Page Index

Installationsschritte für xtelsio TAPI for Asterisk:
1. Konfiguration der Zugangsparameter in der Asterisk Anlage
Der TAPI-Treiber verwendet die Funktionen des Asterisk Managers über eine TCP/IP-Verbindung. Es gibt zwei Wege, um sich mit dem Asterisk Manager zu verbinden: die direkte Verbindung zum Asterisk Manager oder über den Asterisk Manager Proxy Der Asterisk Manager Proxy sollte verwenden werden, wenn Sie den TAPI-Treiber auf mehr als 10 PCs einsetzen wollen, also mehr als 10 Verbindungen zum Asterisk Manager benötigen. Account für den Asterisk Manager erstellen Asterisk Manager Proxy konfigurieren
2. Download und Installation
Downloaden Sie xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung.
3. TAPI Treiber Konfiguration
Die Treiber-Konfiguration können Sie aufrufen über: [Start > Programme > xtelsio_TAPI_for_Asterisk > xtelsio TAPI for Asterisk - Konfiguration > Konfigurieren..].
Hier können Sie TAPI-Lines hinzufügen, entfernen und konfigurieren. Ein Doppelklick auf eine TAPI-Line öffnet den recht abgebildeten Dialog. |
3.1. TAPI Line Konfiguration - Verbindung zum Asterisk Manager
Im ersten Schritt sind die Verbindungsparameter für den Asterisk Server (Asterisk Manager oder Asterisk Manager Proxy) einzugeben. Siehe: Verbindung
3.2. TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter
Anschließend sind noch die Parameter in der Section "Asterisk TAPI Gerät" einzutragen. Siehe: Asterisk TAPI-Line - Konfiguration
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.
4. Test mit Outlook
Schließen und starten Sie Outlook neu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt und wählen Sie "Kontakt anrufen...". Klicken Sie auf [Wähloptionen...]. Wählen Sie Ihre "Asterisk Line" im Auswahlfeld "Über diese Leitung verbinden". Hinweis: Sie müssen eventuell im Auswahlfeld scrollen um alle Leitungen zu sehen.. Schließen Sie den Dialog mit [OK]. Jetzt können Sie aus Outlook heraus wählen.
5. Test mit xtelsio CTI Client lite
"xtelsio CTI Client lite" ist eine Freeware TAPI Anwendung. Downloaden Sie xtelsio_CTI_Client_lite_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung. Starten Sie "xtelsio CTI Client lite". Wählen Sie [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen]. Sie sollten Ihre Asterisk Geräte im erscheinenden Dialog sehen. Ein Doppelklick auf eine "Asterisk Line" schließt den Dialog und fügt das Gerät in die Geräteliste ein. Schließen Sie den Dialog mit [OK]. Es erscheint eventuell noch der Standort-Dialog, falls die Standort-Parameter unbekannt sind.. Jetzt können Sie eine Rufnummer rechts neben der Hörer-Taste eingeben und diese anschließend per Enter oder Mausklick wählen..