Verbindung • Eigenschaften
Asterisk Manager • Asterisk Manager Proxy
<< Up | ### Asterisk Manager Proxy | Page Index

Asterisk Manager Proxy
Der Asterisk Manager Proxy sollte verwendet werden, wenn mehr als 10 Clients eine Verbindung zum Asterisk Manager benötigen oder wenn Sie zusätzliche Sicherheitsfunktionen verwenden wollen. Informationen zum Asterisk Manager Proxy finden Sie unter:: http://www.voip-info.org/wiki/view/AstManProxy Konfigurationsdateien: Die Asterisk Manager Proxy Konfigurationsdateien sind "astmanproxy.conf" und "astmanproxy.users".
astmanproxy.conf
Die folgenden Parameter von astmanproxy.conf sind für den TAPI-Treiber von Interesse:
; astmanproxy.conf ... acceptunencryptedconnection = yes listenaddress = * listenport = 1234 authrequired = yes/no proxykey = secret inputformat = standard outputformat = standard
Kommentare: |
acceptunencryptedconnection | muss auf "yes" stehen
listenaddress listenport | Der TAPI-Treiber verbindet sich zu dieser IP-Adresse und TCP-Port.
authrequired | "yes" oder "no"
proxykey | Wenn gesetzt, dann ist das "secret" auch im Asterisk Server Dialog einzutragen.
inputformat outputformat | muss auf "standard" stehen
astmanproxy.users
; Astmanproxy user list ; ; Reload permissions by sending a SIGHUP ; ; "user" is the username, secret is the password, and the (optional) ; channel setting causes filtering of events only for the specified ; channel to be sent to this user. ; ; user=secret,channel,out_context (to Asterisk),in_context (From Asterisk) steve=steve,SIP/snom190,local,
Kommentar: Wenn Sie einen Channel wie "SIP/snom190" für einen Nutzer setzen, dann können einzelne Verbindungszustände nicht erkannt werden, zum Beispiel "Rufton".