Verbindung • Wählen • Aktions URL
Up | ### Firewall Konfiguration | Page Index

Wenn Sie eine Firewall auf Ihrem PC verwenden, dann müssen Sie eventuell den Mini-Webserver-TCP-Port manuell freischalten, damit eingehende HTTP-Verbindungen vom snom Telefon nicht geblockt werden. Wenn die Firewall die eingehenden TCP-Verbindungen blockiert, dann erhalten Sie keine Verbindungszustandsmeldungen über TAPI. Beispiel-Konfiguration für Windows XP Firewall für TCP Port 88: Öffnen Sie die Firewall-Konfiguration über: [Start > Systemsteuerung > Sicherheitscenter > Windows-Firewall] Wählen Sie den Tab-Reiter "Ausnahmen" Klicken Sie auf die Taste [Port...] Geben Sie einen Name ein. z.B.: "Freischaltung TCP Port 88 für snom TAPI" Geben Sie die Portnummer "88" ein und klicken Sie auf [OK].