Installation • Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte
Verbindung • Eigenschaften
Up >> | ### Verbindung | Page Index
Asterisk Manager • Asterisk Manager Proxy

Konfigurationsdialog: [TAPI-Line Konfiguration > Asterisk Server > Einstellungen... > Verbindung]
Verbindung zum Asterisk Manager
Der TAPI-Treiber verwendet die Funktionen des Asterisk Managers über eine TCP/IP-Verbindung. Es gibt zwei Wege, um sich mit dem Asterisk Manager zu verbinden: die direkte Verbindung zum Asterisk Manager oder über den Asterisk Manager Proxy
"Asterisk Server" Dialog
Im Dialog "Asterisk Server" sind die Verbindungsparameter für das Asterisk Manager Interface oder den Asterisk Manager Proxy einzugeben. Der rechte Dialog Screenshot zeigt eine erfolgreiche Verbindung. IP-Adresse: IP-Adresse oder Rechnername des Asterisk-Server (Asterisk Manager) Port: Muss identisch zum Parameter "port" in "manager.conf" sein! Nutzername: Nutzername, den Sie in "manager.conf" eingetragen haben. Passwort: Passwort, dass Sie in "manager.conf" eingetragen haben.
Beispiel für Asterisk Manager Proxy: |