Verbindung • Eigenschaften
Asterisk Manager • Asterisk Manager Proxy
Up >> | ### Asterisk Manager | Page Index
manager_custom.conf

Asterisk Manager Account erstellen
Sie benötigen einen Account, um auf die Asterisk Manager Schnittstelle zuzugreifen. Die Accounts werden in der Asterisk Konfigurationsdatei "manager.conf" oder "manager_custom.conf" gespeichert. Beispiel manager.conf:
; ; Asterisk Call Management support ; [general] enabled = yes port = 5038 bindaddr = 0.0.0.0 [admin] secret= amp111 deny=0.0.0.0/0.0.0.0 permit=127.0.0.1/255.255.255.0 read = system,call,log,verbose,command,agent,user write = system,call,log,verbose,command,agent,user [AstTapi] secret= AstTapi deny=0.0.0.0/0.0.0.0 permit=192.168.0.0/255.255.255.0 read = system,call,log,verbose,command,agent,user write = system,call,log,verbose,command,agent,user #include manager_custom.conf
Kommentare: |
[AstTapi] | Die Sektion [AstTapi] wurde zur manager.conf hinzugefügt. "AstTapi" ist der Loginname, den Sie später verwenden können.
secret= AstTapi | = Passwort
permit= 192.168.0.0/255.255.255.0 | Alle Computer mit einer IP-Aadresss im Bereich 192.168.0.xxx können diesen Account verwenden.
#include manager_custom.conf | Aternativ können Sie den Accont auch in die "manager_custom.conf" eintragen. Beispiel
Hinweis: Der Asterisk Manager ist neu zu starten, um einen neuen oder geänderten Account zu aktivieren!