TAPI for snom
Installation • Konfigurationsdialoge
Up >> | ### Installation | Page Index

Installationsschritte für xtelsio TAPI for snom:
1. Download und Installation
Downloaden Sie xtelsio_TAPI_for_snom_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung.
2. TAPI Treiber Konfiguration
Die Treiber-Konfiguration können Sie aufrufen über: [Start > Programme > xtelsio_TAPI_for_snom > xtelsio TAPI for snom - Konfiguration > Konfigurieren...].
Hinweis: Vorerst wird nur eine TAPI-Line unterstützt. Double-clicking the TAPI line opens the dialog shown right. |
Weitere Hinweise zur Konfiguration siehe: Verbindung Aktions URL
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.
4. Test mit Outlook
Schließen und starten Sie Outlook neu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt und wählen Sie "Kontakt anrufen...". Klicken Sie auf [Wähloptionen...]. Wählen Sie Ihre "Asterisk Line" im Auswahlfeld "Über diese Leitung verbinden". Hinweis: Sie müssen eventuell im Auswahlfeld scrollen um alle Leitungen zu sehen.. Schließen Sie den Dialog mit [OK]. Jetzt können Sie aus Outlook heraus wählen.
5. Test mit xtelsio CTI Client lite
"xtelsio CTI Client lite" ist eine Freeware TAPI Anwendung. Downloaden Sie xtelsio_CTI_Client_lite_setup.zip und extrahieren Sie das ZIP-Archiv. Starten Sie setup.exe und folgen Sie der Dialogführung. Starten Sie "xtelsio CTI Client lite". Wählen Sie [Optionen > TAPI-Geräte > Hinzufügen]. Sie sollten Ihre Asterisk Geräte im erscheinenden Dialog sehen. Ein Doppelklick auf eine "Asterisk Line" schließt den Dialog und fügt das Gerät in die Geräteliste ein. Schließen Sie den Dialog mit [OK]. Es erscheint eventuell noch der Standort-Dialog, falls die Standort-Parameter unbekannt sind.. Jetzt können Sie eine Rufnummer rechts neben der Hörer-Taste eingeben und diese anschließend per Enter oder Mausklick wählen..