| ### Asterisk TAPI-Line - Konfiguration | Page Index
Installation • Asterisk Server Konfiguration • Spezielle Geräte

TAPI Line Konfiguration
| Im ersten Schritt sind die Asterisk Server Parameter zu konfigurieren.
TAPI Line Konfiguration - Geräte-Parameter
Anschließend sind die Parameter in der Sektion "Asterisk TAPI Gerät" einzugeben. Der Dialog Screenshot zeigt ein Beispiel für ein SIP-Telefon mit der Nebenstellennummer "201". Channel: Der channel für Ihre Telefon; Beispiel: SIP/200, Zap/g1/11, Zap/1 Ihre Rufnummer: Die Rufnummer wird als "callerID" und optional zur Anruferkennung verwendet. Diese Rufnummer auch zur Anruferkennung nutzen: Diese Option kann helfen, Anrufe Ihrem ZAP-Channel zuzuordnen. Voreinstellung: Aus Spezielles Gerät: "default" bedeutet kein spezielles Gerät. Wenn Sie eines der aufgelisteten Telefone verwenden, können Sie dieses auswählen. Die Wähl-Kommados (Rufnummern) werden dann direkt zum Telefon gesendet. Im anderen Fall würde Ihr Telefon immer erst intern von der Asterisk Anlage angerufen. Ihr Name: Die Anrufe werden mit diesem Name beim Angerufenen angezeigt. Context: Context für "Originate" und andere Kommandos wie "Redirect". Ein Context ist eine Sektion in extensions.conf. Anderen Channel verwenden: Diese Option können Sie verwenden, wenn der Verbindungsaufbau (Originate) über einen anderen Channel erfolgen muss. Voreinstellung: Aus Log-Datei schreiben: Alle Kommandos und empfangenen Ereignisse der Manager Schnittstelle werden in der Datei ast.log gespeichert. Diese Log-Datei kann bei Problemen mit der Anruferkennung helfen. Voreinstellung: Aus
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, sollte der TAPI-Treiber funktionieren.