Installation • Konfigurationsdialoge
Verbindung • Wählen • Aktions URL
<< Up | ### Aktions URL | Page Index
Firewall Konfiguration

Aktion URL Einstellungen
Das snom Telefon kann folgende Verbindungszustände per Aktions URL zu einem Webserver senden: eingehend, ausgehend (incomming, outgoing), abgehoben, aufgelegt (offhook, hangup), verbunden, getrennt (connected, disconnected), (only snom 360) Der TAPI-Treiber enthält einen Mini-Webserver zum Empfang dieser Ereignisse. Das snom 360 unterstützt zusätzliche Parameter wie: "local", "remote" and "call-id". Wenn diese Parameter nicht vom snom Telefon unterstützt werden (z.B. snom 190), dann scannt der TAPI-Treiber die Log-Dateien, um die Rufnummer des anderen Teilnehmers zu ermitteln. Der TAPI-Treiber scannt die Log-Dateien ebenfalls zur Ermittlung von "verbunden" und "getrennt" für snom 190. Der Scan-Intervall beträgt 1,5 Sekunden. Hinweis: Der TAPI-Treiber löscht die Log-Datei in einigen Verbindungszuständen, um den Datenverkehr zu minimieren und daraus resultierende Sprachaussetzer zu vermeiden. Firewall: Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port
Lokale IP Adresse | IP Adresse Ihres eigenen Computers (NICHT die snom IP!). Der Mini-Webserver wird and diese IP Adresse gebunden. Es muss die gleiche IP Adresse sein wie unter: [snom Web-Konfiguration > Actions URL].
TCP Port | Der Mini-Webserver wird an diesem lokalen TCP-Port gebunden. Wenn der Port 80 bereits von einem realen Webserver belegt ist, können Sie einen anderen Post setzen wie 88 oder 8888. Hinweis: Firewall-Konfiguration für Mini-Webserver TCP Port
Status | Status des Mini-Webservers; Aktiv oder Inaktiv; Es wird "Inaktiv" angezeigt, wenn die TAPI Line geschlossen ist.
Start | Klicken Sie auf [Start], um den Mini-Webserver manuell zu starten. Wenn ein Fehler wie "Initialisierungsfehler" auftritt, sollten Sie einen anderen TCP-Port probieren.
Unterstützte Aktions URLs: | Diese Aktions-URLs werden vom TAPI-Treiber (Mini-Webserver) unterstützt.
Konfiguration an Snom übertragen | Klicken Sie auf diese Taste, wenn Sie die "Unterstützten Aktions URLs" an Ihr snom Telefon übertragen wollen. Hinweis: Sie müssen vorab die Verbindungsparameter konfiguriert haben, da diese Parameter zum Übertragen der Konfiguration der HTTP benötigt werden.
Snom Web Konfiguration öffnen | Hier können Sie überprüfen, ob die Konfiguration wie erwartet übertragen wurde.