Installation • Konfigurationsdialoge
Verbindung • Wählen • Aktions URL
<< Up >> | ### Wählen | Page Index

Identität für ausgehende Verbindungen
Wenn Sie mehrere Identitäten in Ihrem snom Telefon eingetragen haben, können Sie eine davon für abgehende Verbindungen auswählen: über die snom Konfiguration oder über die TAPI-Anwendung (temporär)
Identitäten vom snom Telefon neu auslesen. | Setzen Sie dieses Auswahlfeld wenn Sie die Identitäten in Ihrem snom Telefon geändert haben und Sie die Identität über Ihre TAPI-Anwendung auswählen wollen. Der TAPI-Treiber scannt die Identitäten dann beim nächsten Start der TAPI-Anwendung (lineGetDevCaps).
TAPI Funktionen
Rückfrage | Setzen Sie dieses Auswahlfeld wenn Sie Rückfrageverbindungen mit Ihrer TAPI-Anwendung initiieren wollen. Beachten Sie, dass nur Rückfrage über TAPI unterstützt wird, aber kein "Zurück" oder "Übergeben". Für diese Aktionen sind die Tasten des snom Telefons zu verwenden.
Spezielle Zustände erkennen
"Aufgelegt" nach Anruf Weiterleiten im Rufzustand | Die snom Log-Datei wird analysiert, um den Zustand "Aufgelegt" zu erkennen, nachdem Sie einen eingehenden Ruf weitergeleitet haben.