Versions • Installation • Program Features • Folders / Data Linking • Telephone Control • Options
Customize • Audio • TAPI Devices • Telephony • Journal • License • LCR/Charge • Interworking • History • Outlook • Word Document Templates • Terminal Server • Notes
<< Up >> | ### LCR/Charge | Page Index
LCR-Einstellungen • LCR-Table • XDial-Tariftabelle verwenden • Vorwahlen der Tarifzone

Following information is only for the German version!
Configuration Dialog: [Optionen > LCR/Gebühren]
Mit Least Cost Routing telefonieren Sie immer über den günstigsten Anbieter (Tarif). Der günstigste Anbieter wird dabei nach folgenden Kriterien ermittelt: Zielrufnummer (eigener Nebenstellenbereich, Ortsbereich, Regio50, Ferngespräch, Mobil oder Ausland). Zeitpunkt des Gesprächs (Uhrzeit und Wochentag) Voraussichtliche Dauer des Gesprächs Minutenpreis Länge des Gebührentaktes; Zur Abschätzung der voraussichtlichen Gesprächskosten werden zusätzlich zur geschätzten Zeit noch die Kosten für eine halbe Takteinheit summiert. Kürzere Gebührentakte werden somit bevorzugt. Ein eventuell zu entrichtender fester Verbindungspreis, der für jede zustande gekommene Verbindung zu entrichten ist.
Tariftabelle
Die Tariftabelle enthält eine Auswahl bekannter Call-by-Call Tarife Download: Zur Aktualisierung der Tariftabelle können Sie diese von www.itecsoft.de herunterladen. Hint: Die Light-Version unterstützt nur einen einmaligen Download. Stellen sie dazu sicher, dass Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist und starten Sie den Download durch einen Klick auf den Download-Button. Über Stop kann der Download abgebrochen werden. Falls der Fortschrittsanzeiger länger als 30 Sekunden auf 0% steht, liegt irgendein technisches Problem vor. Sie sollten den Download dann abbrechen und es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen. Der Download ist beendet, sobald der Stop-Button wieder gesperrt ist und der Fortschrittsanzeiger auf "Fertig!" steht. Die Tariftabelle liegt jetzt im Unterordner [lcr] des eingestellten Arbeitsverzeichnisses. Menueinträge begrenzen: Auf der rechten Seite können Sie festlegen, wie viele Tarifeinträge das LCR-Menu maximal enthalten soll. Diese Option dient der besseren Übersicht, da meist nur die ersten (besten) Tarife interessant sind.
Alternative LCR-Tabellen
xdial-LCR-Tabelle
Zonen
Anhand der Zonentabelle wird ermittelt, ob eine Rufnummer im Nahbereich (City) oder im Regionalbereich liegt. Bearbeiten: Geben Sie zuerst "Ihre Ortsvorwahl" ein. (Wird für die lokale Speicherung Ihrer Zonendaten benötigt.) Klicken Sie jetzt auf die "Bearbeiten"-Taste unterhalb von "Nahbereich". Es wird der Dialog "Vorwahlen der Tarifzone" angezeigt. Weiter im Dialog "Vorwahlen der Tarifzone"